ПАСПОРТ

ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕРИИ IEA-5/8 С ПАРОУВЛАЖНЕНИЕМ

# ОПИСАНИЕ

Каждый уровень данной модели печей может контролироваться отдельно, соответственно для каждого уровня может устанавливаться своя температура, также все уровни могут работать как по отдельности, так и вместе. Температура оборудования регулируется между 20-300°С, а время работы оборудования может устанавливаться автоматически.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | IEA - 5 | IEA - 8 |
| Мощность | 9кВт | 13кВт |
| Уровень температуры | 20-300°С | |
| Подвод воды | 19мм | 19мм |
| Пароувлажнение | 6кВт | 8кВт |
| Напряжение | 380В | 380В |
| Габариты камеры | 900\*1200\*760 | 900\*1200\*1120 |
| Габариты | 960X1260X820 | 960X1260X1180 |
| Кол-во уровней | 5 | 8 |

**УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ**

 Для установки и подключения оборудования Вам понадобится

помощь квалифицированного специалиста, т.к. при установке требуется профессиональное оборудование и навыки.

 Место установки оборудование должно быть хорошо

проветриваемым. Температура помещения должны быть 5- 40°С, влажность не более 85%.

 Оборудование должно стоять на ровной поверхности в 20 см от стены.

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Описание панели управления**

* “Рower” кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: нажав на кнопку “Рower” оборудование начнет работать, нажав на кнопку повторно

оборудование прекратит работу.

* Кнопки температуры «plus» ， «minus»: данные кнопки

регулируют параметры температуры в большую или меньшую сторону.

* Кнопки пароувлажнения «plus» ， «minus»: во время работы

кнопка «flicker» показывает, что пароувлажнение продолжается 3 сек.

* Кнопки времени «plus» ， «minus»: данные кнопки

регулируют время работы печи.

# Эксплуатация

Перед тем как начать работу, подключите кабель питания в

розетку. После окончания работы не забудьте выдернуть шнур из розетки.

Регулятор температуры: По часовой стрелке - температура

становится выше.

Против часовой стрелке – температура становится ниже.

Регулятор времени выпекания: Увеличение времени Уменьшение времени:

Пароувлажнение:

Для того, чтобы включить пароувлажнение, температура в печи не должна быть меньше 170°С. Нажмите кнопку пароувлажнения, пар начнет выходить автоматически. С помощью таймера Вы можете регулировать время процесса

пароувлажнения.

# УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

После окончания работы, выключите оборудование из сети.

В случае обнаружения неполадок в сети, немедленно устраните их.

После эксплуатации оборудование следует тщательно промыть с

помощью воды и мягкой тряпки.

Удалите щеткой остатки продукта в камере.