**Миксер для молочных коктейлей**

**Инструкция по использованию**

**HBL-015, HBL-018**

**Обратите внимание:**

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Снимите упаковку, чтобы убедиться, что ни одна из деталей не отсутствует и не повреждена. Если есть какие-либо сомнения по поводу продукта, пожалуйста, не используйте его и проконсультируйтесь с экспертами.

Если прибор не используется или оператор отсутствует, пожалуйста, выключите устройство, чтобы избежать каких-либо случайных травм или повреждений.

Если прибор нуждается в ремонте, пожалуйста, обратитесь к специалисту и используйте оригинальную установленную запасную часть.

Этот прибор предназначен только для коммерческого использования, а не для каких-либо других целей, в противном случае он может быть опасен.

Не промывайте оборудование непосредственно водой.

Периодически очищайте поверхность нержавеющей стали соответствующим способом, чтобы предотвратить любые повреждения, вызванные окислением или любым другим химическим воздействием.

**Вступление**

После вскрытия коробки поставьте машину на рабочий стол высотой 50-60 мм.
В этом аппарате следует использовать заземленную розетку. Сопротивление заземления составляет менее 0,1. Электрический провод должен быть изготовлен профессиональными электриками.
За аппаратом находится клемма подключения (). Пожалуйста, подсоедините ее к желто-зеленому медному проводу заземления с изоляцией более 1,5 мм\*1,5 мм.

**Использование**

1. Эта машина разработана в соответствии со стандартом безопасности CE. После включения машина работает только в том случае, если чаша для молочного коктейля установлена правильно (поставьте чашу для молочного коктейля в гнездо так, чтобы край чаши касался микропереключателя).
2. Налейте молоко в чашу, но не до конца (лучше 2/3 чаши).
3. Пожалуйста, выньте вилку из розетки после использования.

**Меры предосторожности**

1. Обязательно выньте вилку из розетки перед чисткой, ремонтом или перемещением машины.
2. Не прикасайтесь к выключателю или вилке мокрыми руками.
3. Не мойте машину непосредственно водой. Не погружайте машину в воду, чтобы избежать поражения электрическим током от выключателей полива.
4. При обнаружении каких-либо повреждений или неисправностей остановите машину и сообщите об этом нашим профессиональным специалистам по техническому обслуживанию.
5. Не прикасайтесь к движущимся частям машины во время ее работы
6. Не позволяйте детям приближаться к аппарату.
7. Клемма подключения позади устройства должна быть надежно заземлена.
8. Машиной не следует пользоваться более 30 минут. если требуется длительная работа, машину следует останавливать каждые 30 минут на 5 минут. затем ее можно использовать еще раз.
9. Вал машины совершает 10 000 оборотов. Лезвие не должно соприкасаться с твердыми предметами или горизонтальным усилием, чтобы избежать деформации стержня. Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если возникает серьезная вибрация.

**Чистка и обслуживание**

В целях гигиены пищевых продуктов все части, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть очищены нетоксичным средством. Пожалуйста, храните машину в проветриваемом и сухом месте.

**Решение проблем**

Машина не работает:
Проверьте соединение вилки питания с розеткой и микропереключателем.
Корпус машины находится под напряжением, необходимо вынуть вилку из розетки, попросите электриков решить проблему.

Во время работы машины слышен шум:
Проверьте положение чашки. Пожалуйста, изложите это как следует.
Проверьте вал, если он деформирован, обратитесь к производителю для его ремонта или к поставщику для решения проблемы, который подтвержден нашей компанией.

**Технические параметры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель** | HBL-015 | HBL-018 |
| Напряжение | 220V | 220V |
| Мощность | 180W | 180+180W |
| Габаритные размеры | 185\*185\*530мм | 230\*185\*530мм |
| Скорость | 18000 об/мин | 18000 об/мин |

**Гарантийное условие: изделие будет эксплуатироваться в течение всего срока службы.**

Срок действия гарантии составляет шесть месяцев с момента покупки оборудования. При возникновении гарантийного случая (подтвержденный заводской дефект), необходимые детали поставляются безвозмездно, ремонт оплачивается отдельно.