|  |
| --- |
|  |

Инструкция по эксплуатации CGRE 8

**Установка и обслуживание оборудования должно выполняться только квалифицированными техническими специалистами.**

* Удалите защитную пленку со всех поверхностей.
* Установите оборудование на ровную гладкую поверхность.
* Проверьте напряжение оборудования: допустимые отклонения +/- 12% от данных, указанных на техническом шильде, расположенном на задней части оборудования.
* Для предотвращения перегрева оборудования при установке необходимо соблюсти минимальное расстояние 15 см от расположенных рядом предметов или стен.
* Установку оборудования необходимо выполнять, соблюдая действующие на данной территории предписания и правила.

# Инструкция по эксплуатации

##  Загрузка курицы на шампура.

1. Проткните курицу шампуром насквозь и зафиксируйте с помощью специальных вилок.
2. Загрузите шампура в гриль.
3. Снимать шампура необходимо с помощью специального аксессуара (поставляется вместе с оборудованием).

# Время приготовления

Примерное время приготовления составляет 60-80 минут. Время приготовления зависит от веса тушки курицы и ее качества (процент содержания жира в курице).

# Обслуживание

Для корректного функционирования гриля необходимо регулярно чистить оборудование. Перед мытьем или сервисным ремонтом убедитесь, что гриль отключен от питания. Обработайте стеклянную дверь и корпус из нержавеющей стали с помощью специального раствора и воды. Не используйте абразивные или агрессивные средства. Снимите жиросборник и помойте его отдельно.

# Панель управления

|  |  |
| --- | --- |
| CGRE 8.jpg | 1. Главный выключатель – используется для включения/выключения гриля.
2. Кнопка Start/Stop
3. Кнопка запуска 1 нагревательного элемента – используется для включения/выключения нагревательных элементов для шампура №1.
4. Кнопка запуска 2 нагревательного элемента – используется для включения/выключения нагревательных элементов для шампура №2.
5. Кнопка вращения шампура №1 – используется для запуска вращения шампура №1.
6. Кнопка вращения шампура №2 – используется для запуска вращения шампура №2.
 |

# Техническая информация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП | Количество шампуров внутри | Количество курицы | Ширина | Глубина | Высота | Подключение  | Номинальная электрическая мощность | Вес |
| CGRE-8 | 2  | 8/10  | 900мм | 510мм | 490мм | 230 V3 -400 V 3N  | кВт 3  | 41кг  |

  