
[bookmark: _GoBack]Таблица ресурсов фильтра АКВАБРИТ 500 ПАР и настроек байпаса

	Карбонатная жесткость, °dH
	Посудомоечные машины
(10% байпас), л
	Пароконвектоматы, 
печи с пароувлажнением, пароварки

	
	
	Инжекторные системы (0% байпас), л
	Бойлерные системы (10% байпас), л

	4–5
	7 850
	7 250
	7 850

	6–7
	6 700
	6 250
	6 700

	8
	5 850
	5 350
	5 850

	9
	5 200
	4 750
	5 200

	10
	4 700
	4 300
	4 700

	11
	4 250
	3 850
	4 250

	12
	3 900
	3 550
	3 900

	13
	3 600
	3 250
	3 600

	14
	3 350
	3 050
	3 350

	15
	3 150
	2 850
	3 150

	16
	2 950
	2 700
	2 950

	17
	2 750
	2 500
	2 750

	18
	2 600
	2 370
	2 600

	19
	2 460
	2 250
	2 460

	20
	2 350
	2 150
	2 350

	21
	2 250
	2 050
	2 250

	22
	2 150
	1 950
	2 150

	23
	2 050
	1 850
	2 050

	24
	1 950
	1 780
	1 950

	25
	1 900
	1 700
	1 900


Примечание: указанные значения ресурса являются ориентировочными и рассчитаны на основании карбонатной жесткости исходной воды. Фактический ресурс фильтра может изменяться в зависимости от качества воды, режима эксплуатации оборудования и настроек системы.





