

|  |  |
| --- | --- |
| **TSi BRAVE**  Комбинированные печи | МОДЕЛИ   * TSi BRAVE – на шесть - GNs 2/3 x 40мм * TSi BRAVE – на четыре - GNs 2/3 x 65мм   ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ   * Для ресторанов, буфетов, промышленных кухонь, школ, компаний, больниц * места, с большим спросом на еду   ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ   * TSi BRAVE: практичный интеллектуальный центр приготовления пищи, который позволяет клиенту   достичь желаемый результат   * Функции комбинированного духового шкафа: Горячий воздух, Комбинированный пар, Пар, Разница температур, ночная готовка и регенерация * Интеллектуальная очистка: предлагает варианты очистки в зависимости от загрязнения духовки, * рекомендует правильного количество таблеток для каждого этапа очистки * Память рецептов: интуитивно понятный интерфейс, позволяющий готовить используя сохраненные рецепты, до 1000 рецептов в 12 группах * Температурный зонд с 6 зонами, для точного контроля внутренней температуры продукта * Регулируемая температура от 30°C до 300°C * IOK: платформа, удаленное управление производством, редактирование и обмен рецептами через Wi-Fi * Функция принудительного осушения камеры * Система ECOPOWER, регенерация тепла для экономного расхода энергии * Светодиодная подсветка * Трехслойное стекло * Керамическая долговечная термоизоляция   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (Требуется уточнение)   * Гриля и загрузочное приспособление; * Фильтр для воды; * Гладкие и перфорированные ГН; * Поддон для сбора жира; * Вышка для кур; * Тонированная алюминиевая форма для выпечки; * Нержавеющая сталь; * «Умное яйцо»; * «Умный гриль»; * Расширенный экран; * База поддержки |



|  |  |
| --- | --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) | |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ |
| Электрическая розетка должна отвечать требованиям, указанным на технической табличке оборудования (шильде).  Максимальное расстояние до розетки 1,8м.  Розетка должна иметь заземляющий контакт и быть надежно закреплена  Пользователь несет ответственность за повреждения оборудования, связанные с качеством электропитания | Рекомендуется использование вытяжного колпака, который должен располагаться не ближе 50мм над верхней поверхностью печи и выступать вперед не менее чем на 300мм  Не рекомендуется размещение вблизи нагревательных приборов, таких как печи, плиты, жаровни и т.п.  Штуцер для подключения воды ¾”  Требования к воде: Ph: 7,0…8,5 TDS: 3…7 DH  Давление воды: 1,5…2,5 бар  Температура дренажной воды до 85 градусов цельсия  Несоблюдение рекомендаций по установке может привести к выходу печи из строя и снятия с гарантии |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение  (В) | Кол-во фаз | Мощность  (кВт) | Защитный автомат(А) | Кабель | Тип розетки | |
| 220 | 1 | 4,75 | C32 | 3x4  кв.мм | 32А  L,N+PE |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты | Высота | Ширина | Глубина | Вес |
| без упаковки | 609мм | 651мм | 623мм | 69кг |
| с упаковкой | 858мм | 710мм | 780мм | 90кг |