

|  |  |
| --- | --- |
| **TSi BRAVE**Комбинированные печи | МОДЕЛИ* TSi BRAVE – на шесть - GNs 2/3 x 40мм
* TSi BRAVE – на четыре - GNs 2/3 x 65мм

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ* Для ресторанов, буфетов, промышленных кухонь, школ, компаний, больниц
* места, с большим спросом на еду

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ* TSi BRAVE: практичный интеллектуальный центр приготовления пищи, который позволяет клиенту

достичь желаемый результат* Функции комбинированного духового шкафа: Горячий воздух, Комбинированный пар, Пар, Разница температур, ночная готовка и регенерация
* Интеллектуальная очистка: предлагает варианты очистки в зависимости от загрязнения духовки,
* рекомендует правильного количество таблеток для каждого этапа очистки
* Память рецептов: интуитивно понятный интерфейс, позволяющий готовить используя сохраненные рецепты, до 1000 рецептов в 12 группах
* Температурный зонд с 6 зонами, для точного контроля внутренней температуры продукта
* Регулируемая температура от 30°C до 300°C
* IOK: платформа, удаленное управление производством, редактирование и обмен рецептами через Wi-Fi
* Функция принудительного осушения камеры
* Система ECOPOWER, регенерация тепла для экономного расхода энергии
* Светодиодная подсветка
* Трехслойное стекло
* Керамическая долговечная термоизоляция

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (Требуется уточнение)* Гриля и загрузочное приспособление;
* Фильтр для воды;
* Гладкие и перфорированные ГН;
* Поддон для сбора жира;
* Вышка для кур;
* Тонированная алюминиевая форма для выпечки;
* Нержавеющая сталь;
* «Умное яйцо»;
* «Умный гриль»;
* Расширенный экран;
* База поддержки
 |



|  |
| --- |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ |
| Электрическая розетка должна отвечать требованиям, указанным на технической табличке оборудования (шильде).Максимальное расстояние до розетки 1,8м. Розетка должна иметь заземляющий контакт и быть надежно закрепленаПользователь несет ответственность за повреждения оборудования, связанные с качеством электропитания | Рекомендуется использование вытяжного колпака, который должен располагаться не ближе 50мм над верхней поверхностью печи и выступать вперед не менее чем на 300ммНе рекомендуется размещение вблизи нагревательных приборов, таких как печи, плиты, жаровни и т.п.Штуцер для подключения воды ¾”Требования к воде: Ph: 7,0…8,5 TDS: 3…7 DH Давление воды: 1,5…2,5 барТемпература дренажной воды до 85 градусов цельсияНесоблюдение рекомендаций по установке может привести к выходу печи из строя и снятия с гарантии |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение(В) | Кол-во фаз | Мощность(кВт) | Защитный автомат(А) | Кабель | Тип розетки |
| 220 | 1 | 4,75 | C32 | 3x4кв.мм | 32А L,N+PE |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты | Высота | Ширина | Глубина | Вес |
| без упаковки | 609мм | 651мм | 623мм | 69кг |
| с упаковкой | 858мм | 710мм | 780мм | 90кг |