

[bookmark: _GoBack]Таблица ресурсов фильтра АКВАБРИТ 1200 ПАР и настроек байпаса

	Карбонатная жесткость, °dH
	Посудомоечные машины
(10% байпас), л
	Пароконвектоматы, 
печи с пароувлажнением, пароварки

	
	
	Инжекторные системы (0% байпас), л
	Бойлерные системы (10% байпас), л

	4–5
	16 600
	15 240
	16 600

	6–7
	13 380
	10 950
	13 380

	8
	11 350
	9 390
	11 350

	9
	9 890
	8 250
	9 890

	10
	8 800
	7 370
	8 800

	11
	7 930
	6 660
	7 930

	12
	7 230
	6 090
	7 230

	13
	6 640
	5 600
	6 640

	14
	6 140
	5 200
	6 140

	15
	5 710
	4 840
	5 710

	16
	5 340
	4 540
	5 340

	17
	5 020
	4 270
	5 020

	18
	4 730
	4 030
	4 730

	19
	4 470
	3 820
	4 470

	20
	4 240
	3 630
	4 240

	21
	4 030
	3 450
	4 030

	22
	3 840
	3 300
	3 840

	23
	3 660
	3 150
	3 660

	24
	3 500
	3 020
	3 500

	25
	3 360
	2 900
	3 360


Примечание: указанные значения ресурса являются ориентировочными и рассчитаны на основании карбонатной жесткости исходной воды. Фактический ресурс фильтра может изменяться в зависимости от качества воды, режима эксплуатации оборудования и настроек системы.





Преимущества для бизнеса

· Стабильное качество подготовленной воды
Эффективное снижение содержания веществ, способных негативно влиять на вкус и запах воды, поддерживая ее стабильные характеристики на протяжении всего срока службы картриджа.

· Надежность 
АКВАБРИТ 1200 ПАР специально разработана для длительной и бесперебойной работы, обеспечивая эффективную защиту технологического оборудования HoReCa.

· Удобство обслуживания
Простая конструкция позволяет быстро выполнять замену картриджа без специальных навыков и сложных инструментов.

· Безопасность
Используемые материалы и технологии соответствуют требованиям, предъявляемым к системам водоподготовки для предприятий общественного питания.

· Высокое качество блюд
Подготовленная вода улучшает вкусовые характеристики выпечки, мяса, рыбы, овощей, обеспечивая неизменно высокое качество готовой продукции.







