|  |  |
| --- | --- |
| МОДЕЛЬ  | CP165-2TB |
|  |  |
| КОЛЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК | 165 |
|  |  |
| ОБЪЕМ (Л) | 425 Л |
|  |  |
| ОТДЕЛЕНИЯ | 2 |
|  |  |
| ДИСПЛЕЙ | ДА |
|  |  |
| ОСВЕЩЕНИЕ | ДА |
|  |  |
| ДВЕРИ | 1 |
|  |  |
| ПОЛКИ | 13 дерево |
|  |  |
| ЗАМОК | НЕТ |
|  |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | 5-12/12-20  oC |
|  |  |
| РАЗМЕРЫ НЕТТО ШхВхГ  | 595×1760×695 |
|  |  |
| РАЗМЕРЫ БРУТТО ШхВхГ  | 660х1848х778 |
|  |  |
| ВЕС НЕТТО  | 79 КГ |
|  |  |
| ВЕС БРУТТО  | 91,7 КГ |
|  |  |
| ЧАСТОТА | 50 Гц |
|  |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ (кВт ч/24 ч) | 0.647 |
|  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ  | 220-240 В |
|  |  |
| ХЛАДАГЕНТ | R600a |
|  |  |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | КОМПРЕССОР |
|  |  |
| ВЛАЖНОСТЬ ВНУТРИ | >70 % RH |
|  |  |

 